обл. Ивановская, р-н, Вичугский, г. Вичуга, ул, Большая Пролетарская, д. 12/14

1. Общие сведения

№
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
1
	Общая площадь помещений
	1992.10

2
	В том числе жилых помещений
	1456.10
	
	— нежилых помещений
	349.60
	
	— помещений общего пользования
	179.10
	
3
	Кадастровый номер участка
	37:23:010205:1
	
4
	Год ввода в эксплуатацию
	1953
	
5
	Состояние
	исправный
	
6
	Домом управляет
	ООО "ЖРУ"

2. Общая характеристика

№
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
1
	Серия, тип проекта
	кирпичный

2
	
Описание местоположения
	обл. Ивановская, р-н. Вичугский, г. Вичуга, ул. Большая Пролетарская, д. 12/14
	
3
	Индивидуальное наименование дома
	12/14
	
4
	Тип жилого дома
	Многоквартирный дом
	
5
	Год ввода в эксплуатацию
	1953
	
6
	Материал стен
	Каменные, кирпичные
	
7
	Тип перекрытий
	Деревянные
	
8
	Этажность
	3
	
9
	Количество подъездов
	3
	
10
	Количество лифтов
	0
	
11
	Общая площадь, м2
	1992.10

12
	Площадь жилых помещений всего, м2
	1456.10
	
	— Частная
	1437.20
	
	— Муниципальная
	18.90
	
	— Государственная
	0.00
	
13
	Площадь нежилых помещений, м2
	349.60
	
14
	Площадь участка, м2
	3481.00
	
15
	Площадь придомовой территории, м2
	3481.00
	
16
	Инвентарный номер
	820
	
17
	Кадастровый номер участка
	37:23:010205:1
	
18
	Количество квартир
	20
	
19
	Количество жителей
	48
	
20
	Количество лицевых счетов
	28

21

Конструктивные особенности дома
	Многоквартирный жилой дом, фундамент ленточный, наружные стены кирпичные, Перекрытия чердачное и междуэтажное -деревянное отепленное, крыша - шиферная, полы -дощатые с окраской, линолеум, керамическая плитка, оконные проемы двух створные

Страница 1 из 4

21

Конструктивные особенности дома
	стеклопакеты, отделка - потолки окрашены, стены оштукатурены, стены оклеены. В дом поставляются коммунальные услуги: электроснабжение, газоснабжение, центральное отопление, холодное водоснабжение, водоотведение.

22
	Удельная тепловая характеристрика здания
	
	— фактический удельный расход, Вт/М3Сград
	0.00
	
	— нормативный удельный расход, Вт/М3Сград
	0.00
	
23
	Класс энергоэффективности
	Не присвоен
	
24
	Дата проведения энергетического аудита
	-
	
25
	Дата начала приватизации
	02.02.1992

3. Состояние дома

№
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
1
	Общая степень износа
	59.00%
	
2
	Степень износа фундамента
	59.00%
	
3
	Степень износа несущих стен
	59.00%
	
4
	Степень износа перекрытий
	59.00%

4. Конструктивные элементы дома

№
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
Фасад
	
1
	Площадь фасада общая, м2
	1123.71
	
2
	Площадь фасада оштукатуренная, м2
	1123.71
	
3
	Площадь фасада неоштукатуренная, м2
	0.00
	
4
	Площадь фасада панельная, м2
	0.00
	
5
	Площадь фасада, облицованная плиткой, м2
	0.00
	
6
	Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2
	0.00
	
7
	Площадь фасада деревянная, м2
	0.00

8
	Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2
	
0.00
	
9
	Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2
	0.00

10
	Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2
	
0.00
	
11
	Площадь отмостки, м2
	105.42

12
	Площадь остекления мест общего пользования (дерево), м2
	
13.80

13
	Площадь остекления мест общего пользования (пластик), м2
	
0.00
	
14
	Площадь индивидуального остекления (дерево), м2
	101.80
	
15
	Площадь индивидуального остекления (пластик), м2
	203.60
	
16
	Площадь металлических дверных заполнений, м2
	14.18
	
17
	Площадь иных дверных заполнений, м2
	3.73
	
18
	Год проведения последнего капитального ремонта
	не проводился
	
Кровля
	
19
	Площадь кровли общая, м2
	1245.00

Страница 2 из 4

20
	Площадь кровли шиферная скатная, м2
	1245.00
	
21
	Площадь кровли металлическая скатная, м2
	0.00
	
22
	Площадь кровли иная скатная, м2
	0.00
	
23
	Площадь кровли плоская, м2
	0.00

24
	Год проведения последнего капитального ремонта кровли
	
2008
	
Подвал
	
25
	Сведения о подвале
	отсутствует

26
	Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта), м2
	
0.00

27
	Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений
	
не проводился
	
Помещения общего пользования
	
28
	Площадь помещений общего пользования, м2
	179.10

29
	Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования
	
не проводился
	
Мусоропроводы
	
30
	Количество мусоропроводов в доме
	0

31
	Год проведения последнего капитального ремонта мусоропроводов
	
-

5. Инженерные системы

№
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
Система отопления
	
1
	Тип
	центральное
	
2
	Количество элеваторных узлов системы отопления
	0
	
3
	Длина трубопроводов системы отопления, м
	437.00

4
	Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления
	
не проводился
	
5
	Количество точек ввода отопления
	1
	
6
	Количество узлов управления отоплением
	1
	
7
	Количество общедомовых приборов учета отопления
	1
	
8
	Отпуск отопления производится
	по показаниям общедомовых ПУ
	
Система горячего водоснабжения
	
9
	Тип
	отсутствует

10
	Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м
	
0.00

11
	Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения
	
-
	
12
	Количество точек ввода горячей воды
	0
	
13
	Количество узлов управления поставкой горячей воды
	0

14
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды
	
0
	
15
	Отпуск горячей воды производится
	-
	
Система холодного водоснабжения

Страница 3 из 4

16
	Тип
	централизованное

17
	Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м
	
153.00

18
	Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения
	
2008
	
19
	Количество точек ввода холодной воды
	1

20
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды
	
1
	
21
	Отпуск холодной воды производится
	по нормативам или квартирным ПУ
	
Система водоотведения (канализации)
	
22
	Тип
	централизованная
	
23
	Длина трубопроводов системы водоотведения, м
	172.00

24
	Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации)
	
не проводился
	
Система электроснабжения
	
25
	Система электроснабжения
	централизованное
	
26
	Длина сетей в местах общего пользования, м
	378.00

27
	Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения
	
2008
	
28
	Количество точек ввода электричества
	1

29
	Количество общедомовых приборов учета электричества
	
1
	
30
	Отпуск электричества производится
	по показаниям общедомовых ПУ
	
Система газоснабжения
	
31
	Вид системы газоснабжения
	централизованное
	
32
	Длина сетей, соответствующих требованиям
	126.00
	
33
	Длина сетей, не соответствующих требованиям
	0.00

34
	Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения
	
не проводился
	
35
	Количество точек ввода газа
	1

36
	Количество общедомовых приборов учета газоснабжения
	
0
	
37
	Отпуск газоснабжения производится
	по нормативам или квартирным ПУ

Страница 4 из 4